CGT50 組裝檢查表
CGT50 POST FLIGHT CHECKLIST
	版本
	V 2.0 (VERSION)
	生效日期
	2023 年 4 月 3 日

	執行規則
	閱讀並執行 (Read & Do)
	備註說明
	☐ = 若適用 (If Applicable)


1. 基本資訊 (DETAILS)
	項目
	檢查欄位 (Item)
	記錄內容
 

	1
	機尾編號 (Tail Number)
	 

	2
	飛行地點 (Flight Location)
	 

	3
	日期 (Date)
	 

	4
	時間 (Time)
	 

	5
	飛行後檢查表完成者：技術員姓名 (Completed By: Technician Name)
	 


2. 準備與組裝程序 (PREPARATION)
	項目
	組裝與檢查程序 (Procedure)
	標準狀態 (Standard)
	確認
 

	1
	於實際起飛區域附近進行組裝 (Assembly Near to TakeOff Area)
	供雙人作業使用 (For 2 Crew)
	☐

	2
	起飛工作檯 (TakeOff Table)
	組裝、固定 (Assemble, Secure)
	☐

	3
	機身根據工作檯標記定位 (Fuselage Positioned According to Table Markings)
	確認 (Confirm)
	☐

	4
	機翼連接桿 (Wing Joiners)
	無損壞 (Undamaged)
	☐

	5
	機翼連接桿穿過機身安裝 (Wing Joiners Fitted Through Fuselage)
	確認 (Confirm)
	☐

	6
	左側機翼連接至機身 (LH Wing Connected)
※ 注意：連接單側機翼時飛機應保持平衡 (Aircraft should be Balanced)
	確認 (Confirm)
	☐

	7
	右側機翼連接至機身 (RH Wing Connected to Fuselage)
	確認 (Confirm)
	☐

	8
	S1 - S1
	已連接、交叉檢查 (Connected, Crosschecked)
	☐

	9
	S2 - S2
	已連接、交叉檢查 (Connected, Crosschecked)
	☐

	10
	D1 - D1
	已連接、交叉檢查 (Connected, Crosschecked)
	☐

	11
	D2 - D2
	已連接、交叉檢查 (Connected, Crosschecked)
	☐

	12
	左側機翼電子接頭 (LH Wing Electrical Connector)
	已連接、交叉檢查 (Connected, Crosschecked)
	☐

	13
	右側機翼電子接頭 (RH Wing Electrical Connector)
	已連接、交叉檢查 (Connected, Crosschecked)
	☐

	14
	左側機翼螺帽 (10 Nm 扭力) (LH Wing Nuts)
	緊固 (Fasten)
	☐

	15
	右側機翼螺帽 (10 Nm 扭力) (RH Wing Nuts)
	緊固 (Fasten)
	☐

	16
	左側 VTOL 旋翼桿確認：較長截面朝前 / 後長螺絲 / 前短螺絲 / 扭力：5 Nm
	已組裝裝上 (Assembled)
	☐

	17
	左側 VTOL 航電/控制器電子接頭
※ 注意：兩個 XT90 接頭必須保持斷開狀態 (Remain Disconnected)
	連接 (Connect)
	☐

	18
	右側 VTOL 旋翼桿確認：較長截面朝前 / 後長螺絲 / 前短螺絲 / 扭力：5 Nm
	已組裝裝上 (Assembled)
	☐

	19
	右側 VTOL 航電/控制器電子接頭
※ 注意：兩個 XT90 接頭必須保持斷開狀態 (Remain Disconnected)
	連接 (Connect)
	☐

	20
	兩側左 VTOL 馬達皆向外傾斜 (Both LH VTOL Motors Tilted Outwards)
	確認 (Confirm)
	☐

	21
	兩側右 VTOL 馬達皆向外傾斜 (Both RH VTOL Motors Tilted Outwards)
	確認 (Confirm)
	☐

	22
	地面控制站點火開關 (GCS Ignition)
	關閉 (Off)
	☐

	23
	航機點火開關 (Aircraft Ignition)
	關閉 (Off)
	☐

	24
	航機主電源 (Aircraft Power)
	關閉 (Off)
	☐

	25
	XT60 調壓器連接 (XT60 Regulator Connection)
	已連接 (Connected)
	☐

	26
	岸電電源 (調整至 14.5 V) (Shore Power)
	連接 (Connect)
	☐

	27
	維修蓋板與螺絲固定 (扭力: 0.3 Nm) (Service Covers & Screws)
	已安裝固定 (Installed)
	☐


3. 一般機體外觀檢查 (GENERAL)
	項目
	檢查部位 (Item)
	預期標準狀態 (Standard)
	確認
 

	1
	Left Side 空速管 (LH Pitot Tube)
	無損壞、乾淨無阻 (Clear)
	☐

	2
	Left Side 靜壓孔 (LH Static Port)
	無損壞、乾淨無阻 (Clear)
	☐

	3
	Right Side 空速管 (RH Pitot Tube)
	無損壞、乾淨無阻 (Clear)
	☐

	4
	Right Side 靜壓孔 (RH Static Port)
	無損壞、乾淨無阻 (Clear)
	☐

	5
	所有防護罩/保護蓋 (空速管、螺旋槳、排氣管) (All Covers)
	確已安裝固定 (Installed)
	☐

	6
	起落架結構 (Undercarriage)
	無損壞 (Undamaged)
	☐

	7
	機身主體結構 (Fuselage)
	無損壞 (Undamaged)
	☐

	8
	左側機翼結構 (LH Wing)
	無損壞 (Undamaged)
	☐

	9
	機尾翼組 (垂直與水平穩定翼) (Empennage)
	無損壞 (Undamaged)
	☐

	10
	右側機翼結構 (RH Wing)
	無損壞 (Undamaged)
	☐

	11
	所有機載天線 (All Antennas)
	已牢固固定、無損壞 (Secured)
	☐


— 檢查表全項結束 (END OF CHECKLIST) —
